|  |
| --- |
| 日期 2024年6月 |

安迈集团完成对ABG摊铺机业务的收购

A group of construction workers working on a road

Description automatically generated

ABG 6820 履带式沥青摊铺机

安迈集团已完成对沃尔沃建筑设备公司ABG摊铺机产品线的收购，将以客户需求为导向，继续提供优质的产品。

“ABG是一个强大的品牌，我们很欢迎它的加入。”安迈集团首席执行官汉斯-克里斯蒂安·施耐德（Hans-Christian Schneider）说，“我们将继续打造ABG卓越的产品线和优良的口碑，为筑路行业提供更完整的解决方案。”

此次交易包括转让沃尔沃建筑设备公司在中国临沂和印度艾哈迈达巴德的摊铺机业务，以及沃尔沃建筑设备公司在德国哈默尔恩的ABG工厂。这家德国工厂将成为安迈集团的摊铺机运营中心，继续生产ABG摊铺机和熨平板。此外，安迈计划在不久的将来，在印度艾哈迈达巴德和中国苏州开始制造ABG产品。

ABG诞生于1945年，最初只是德国的一家建筑设备维修店，如今已发展成为全球最知名的摊铺机品牌之一。在最近的巴黎INTERMAT 2024展会上，一款新型ABG电动摊铺机展示了其不断创新的精神。

安迈集团执行副总裁Bernd Holz表示，ABG品牌将被保留。“ABG品牌在业内是质量的代名词，与安迈在沥青压实领域的实力完美契合。”

安迈摊铺机产品种类繁多。例如，在狭窄街道和道路维修方面表现出色的紧凑型ABG 2820履带式摊铺机，虽然基础熨平板宽度仅为1.5 m，但是采用了可与大型摊铺机媲美的先进技术。

而安迈ABG 8820履带式摊铺机的摊铺宽度为13 m，配置了大料斗和强劲的发动机，是机场和高速公路等具有挑战性项目的理想选择。

Holz说：“除了最小和最大的摊铺机，我们还有其他几种型号，可以满足每位客户的独特需求。”

以广受欢迎的安迈ABG 6820履带式摊铺机为例，其摊铺宽度为2.5 m，每小时可铺筑700 t物料。它采用了先进的EPM3管理系统和用户友好的控制装置，性能卓越。

安迈现有履带式和轮式两种ABG摊铺机，均以技术先进、易于操作、可靠性和质量高而著称。这些摊铺机的设计最大程度地降低了燃料消耗，减少了废气排放，并且噪音低。

经过80年的发展，ABG熨平板已独具特色，并且一直在不断提高沥青行业的标准。

ABG生产了全球第一款液压可调节的高压实度熨平板。包括最新的e+熨平板加热系统，每班次可节省30 min的预热时间，同时还能减少二氧化碳排放。

现有的熨平板包括单夯和双夯，拥有可选的液压控制侧挡门、先进的快速连接系统（便于扩展）以及其他特殊功能。双夯技术可将压实度提高5%-7%，使马歇尔密度达到98%。

安迈ABG熨平板分为固定式和可伸缩式，基本宽度为1.5 m，最大宽度可达13 m。

ABG固定式熨平板的摊铺宽度从2.5 m到13 m不等，有电加热功能，适用于沥青混合料、混凝土、级配碎石混合料和铁路道碴等各种材料。

伸缩熨平板摊铺机的摊铺宽度可达10 m，并配有一系列压实系统，适用于铺筑冷拌、热拌混合料以及特殊材料。电加热伸缩熨平板可轻松扩展至基本宽度的两倍以上。

欢迎您通过安迈的经销商网络，购买摊铺机以及各种轻/重型压实设备。

2024年6月

*如需了解更多信息，请联系;*

*Massimo Mezzofanti*

*安迈集团*

*全球市场总监*

[massimo.mezzofanti@ammann.com](mailto:massimo.mezzofanti@ammann.com)

|  |  |
| --- | --- |
| A group of men in yellow and black uniforms  Description automatically generated | *Filename:*  *ABG\_6820* |
| A person in a yellow jacket  Description automatically generated | *Filename:*  *ABG\_4820 (EPM3 view)* |
| A group of men standing on a construction vehicle  Description automatically generated | *Filename:*  *ABG\_7320* |
| A construction workers on a road  Description automatically generated | *Filename:*  *Fixed Screed\_ABG\_8820* |
| A construction worker operating a machine  Description automatically generated | *Filename:*  *ABG\_2870* |