|  |
| --- |
| Tarih Haziran 2024 |

**Medya Bülteni Ammann Group**

**Ammann Group ABG Pavers'ın Satın Alımını Tamamladı**

A group of construction workers working on a road

Description automatically generated

*ABG 6820 Paletli Asfalt Finişeri*

LANGENTHAL, İsviçre - Ammann Group, Volvo Construction Equipment'tan ABG asfaltlama ürün grubunu satın alma işlemini tamamladı.

Ammann CEO'su Hans-Christian Schneider, "ABG, Ammann'a katılmasından gurur duyduğumuz güçlü bir marka" dedi. "ABG'nin olağanüstü ürün yelpazesini ve itibarını geliştirmeye ve sektör için eksiksiz yol yapım çözümleri sunmaya devam edeceğiz."

İşlem, Volvo CE'nin Linyi (Çin) ve Bangalore'daki (Hindistan) asfaltlama işletmelerinin yanı sıra Volvo CE'nin Hameln'deki (Almanya) ABG tesisinin devrini de içeriyor. ABG finişerleri ve tablaları Hameln'deki tesiste üretilmeye devam edecektir. Mehsana, Hindistan; ve Suzhou, Çin'deki üretim tesislerimiz de yakın gelecekte birer kaynak olacaktır.

Ammann, finişerlerin geliştirilmesine rehberlik etmek için sektör bilgisinden ve müşteri ilişkilerinden yararlanacak ve Hameln'deki (Almanya) ABG, Grup içindeki asfaltlama operasyonları için Mükemmeliyet Merkezi haline gelecek.

Başlangıçta 1945 yılında bir inşaat ekipmanı tamir atölyesi olarak kurulan Hameln'deki ABG, dünya çapında en çok tanınan asfaltlama markalarından biri haline geldi. Sürekli yenilikçiliğini sergileyen ABG, kısa süre önce Paris'teki INTERMAT 2024'te yeni bir elektrikli asfalt serici tanıttı.

Ammann saygın ABG adını koruyacak. Ammann Genel Müdür Yardımcısı Bernd Holz, "ABG markası sektörde kalite ile eş anlamlıdır ve Ammann'ın asfalt sıkıştırma geçmişi ile mükemmel bir uyum içindedir" dedi.

Sunulan asfaltlama ürünleri yelpazesi oldukça geniştir. Örneğin, kompakt Ammann ABG 2820 Paletli Finişer dar sokaklarda ve yol onarımlarında mükemmeldir. Temel tabla genişliği 1,5 metre olan bu ürün, daha büyük modellerle karşılaştırılabilecek gelişmiş teknolojik özelliklere sahiptir.

Spektrumun diğer ucunda, Ammann ABG 8820 Paletli Finişer 13 metrelik asfaltlama genişliğine, büyük hazneye ve güçlü motora sahiptir. Havaalanları ve otoyollar gibi zorlu üretim şantiyeleri için idealdir.

Holz, "En küçük ve en büyük finişerlerimizin yanı sıra, her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç modelimiz daha var" dedi.

Örneğin, popüler Ammann ABG 6820 Paletli Finişer, 2,5 metrelik taban serme genişliği ve saatte 700 tonluk potansiyel yerleştirme ile verimlilik sunar. Gelişmiş bir yönetim sistemine (EPM3, Elektronik Finişer Yönetimi) ve performans için kullanıcı dostu kontrollere sahiptir.

Tüm Ammann ABG finişerleri ileri teknolojileri, kullanım kolaylıkları, güvenilirlikleri ve kaliteleri ile tanınmaktadır. Yakıt tüketimini en aza indirecek, emisyonları azaltacak ve sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Hem paletli hem de tekerlekli finişerler mevcuttur.

ABG asfalt serici tablaları da şirketin yaklaşık 80 yıllık tarihi boyunca önemli bir farklılaştırıcı unsur olmuştur. Holz, "Asfalt serici tablaları asfalt endüstrisinde çıtayı sürekli olarak yükseltti ve bu gelenek bugün de devam ediyor" dedi.

ABG, küresel pazardaki ilk hidrolik olarak ayarlanabilen, yüksek sıkıştırmalı asfalt serici tablasını sağlamıştır. Son gelişmeler arasında, her vardiyada 30 dakikalık ısınma süresinden tasarruf sağlayan ve aynı zamanda CO2 emisyonlarını azaltan e+ şap ısı sistemi de yer almaktadır.

Günümüzün asfalt serici tablaları tek veya çift tamper, isteğe bağlı hidrolik kontrollü uç kapıları, kolay uzatmalar için gelişmiş bir hızlı bağlantı sistemi ve özel profil özellikleri içerir. Çift tamper teknolojisi %5-%7 daha yüksek sıkıştırma derecesi sağlar ve %98'e kadar Marshall yoğunluğu elde edebilir.

Ammann ABG asfalt serici tablalarının temel genişlikleri 1,5 metreden başlar ve en büyük makinelerde maksimum genişlik 13 metreye ulaşır. Hem sabit hem de Variomatic asfalt serici tablaları mevcuttur.

Dünya çapındaki asfaltlama projelerinde gösterdiği performansla tanınan sabit tablalar, elektrikli ısıtma özelliğine sahiptir ve 2,5 metre ile 13 metre arasında değişen asfaltlama genişlikleri sunar. Asfalt, silindirle sıkıştırılmış beton, dereceli mineral karışımları ve demiryolu balastı dahil olmak üzere çeşitli malzemeler için uygundurlar.

Variomatic tablalar 10 metreye kadar genişliklerde serim yapabilir ve çeşitli sıkıştırma sistemleriyle birlikte gelir. Soğuk karışımlardan sıcak karışımlara ve özel profillere kadar farklı proje türlerine uyarlanabilirler. Elektrikle ısıtılan Variomatic asfalt serici tablaları, temel genişliklerinin iki katından fazlasına kadar kolayca uzatılabilir.

Finişerler, çok çeşitli hafif ve ağır sıkıştırma ekipmanlarıyla birlikte Ammann'ın kapsamlı Bayi ağı aracılığıyla temin edilebilir.

Haziran 2024

*Daha fazla bilgi almak isteyen gazeteciler lütfen iletişime geçiniz:*

*Massimo Mezzofanti*

*Küresel Pazarlama İletişimi Direktörü*

*Ammann Grup*

[massimo.mezzofanti@ammann.com](mailto:massimo.mezzofanti@ammann.com)

|  |  |
| --- | --- |
| A group of men in yellow and black uniforms  Description automatically generated | *Dosya adı:*  *ABG\_6820* |
| A person in a yellow jacket  Description automatically generated | *Dosya adı:*  *ABG\_4820 (EPM3 görünümü)* |
| A group of men standing on a construction vehicle  Description automatically generated | *Dosya adı:*  *ABG\_7320* |
| A construction workers on a road  Description automatically generated | *Dosya adı:*  *Sabit Şap\_ABG\_8820* |
| A construction worker operating a machine  Description automatically generated | *Dosya adı:*  *ABG\_2870* |